{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Simulador Trabajo y Potencia"],"not_rendered":{"images":5,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Simulador Trabajo y Potencia","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"merged":[[15,2,15,10],[16,2,16,10],[21,3,21,4],[23,3,23,4],[23,5,24,11]]}
[null,"DATOS DEL PROBLEMA"]
[null,null,"Introduce el valor en N de",{"$nulls":5},"Introduce el valor en N de"]
[null,null,"las fuerzas hacia la derecha",{"$nulls":5},"las fuerzas hacia la izquierda"]
[null,null,"F1",null,"N",{"$nulls":3},"F1",null,"N"]
[null,null,"F2",null,"N",{"$nulls":3},"F2",null,"N"]
[null,null,"F3",null,"N",{"$nulls":3},"F3",null,"N"]
[null,null,"F4",null,"N",{"$nulls":3},"F4",null,"N"]
[]
[{"$nulls":6},"Introduce coeficiente de rozamiento (µ), si lo hay"]
[{"$nulls":6},"Introduce fuerza de rozamiento (Frozamiento), si la hay, en Newtons",null,"N"]
[]
[{"$nulls":6},"Introduce la masa (m) del objeto, en kg",null,"kg"]
[]
[{"$nulls":6},"Introduce el tiempo (t) empleado, en segundos",null,"s"]
[]
[]
[]
[]
[null,"SOLUCIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"Suma de fuerzas sin rozamiento",null,{"$f":"SUM(D3:D6)-SUM(J4:J7)","v":0}]
[{"$nulls":3},"Fuerza resultante",null,{"$f":"IF(ABS(F21)-H10<0,0,ABS(F21)-H10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"N"]
[]
[{"$nulls":3},"Sentido del movimiento",null,{"$f":"IF(AND(F21>0,F22>0),\"El cuerpo se mueve hacia la derecha\",IF(AND(F22=0,F21<>0),\"El cuerpo no se moverá, porque a pesar de que se aplica más fuerza en un sentido que en otro, no es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento\",IF(F22=0, \"El cuerpo no se moverá\",\"El cuerpo se mueve hacia la izquierda\")))","v":"El cuerpo no se moverá"}]
[{"$nulls":3},"Suma de fuerzas sin rozamiento"]
[]
[{"$nulls":4},"Aceleración",{"$f":"IFERROR(ROUND(F22/H12,2),\"-\")","v":"-"},"m/s2"]
[]
[{"$nulls":4},"Espacio",{"$f":"IFERROR(ROUND(0.5*F27*POWER(H14,2),2),\"-\")","v":"-"},"m"]
[]
[{"$nulls":4},"Trabajo",{"$f":"IFERROR(ROUND(F22*F29,2),\"-\")","v":"-"},"J"]
[]
[{"$nulls":4},"Potencia",{"$f":"IFERROR(ROUND(F31/H14,2),\"-\")","v":"-"},"w"]